**Монтаж деревянной мозаики**

* ***Адаптация к помещению***

Выдержать распакованную деревянную мозаику не менее суток в помещении, где она будет устанавливаться, с целью её адаптации (акклиматизации) к существующему климату помещения.

* ***Требования к поверхности***

Поверхность должна быть ровной, чистой, сухой, прогрунтованной и без участков с отслоениями.

* ***Разметка поверхности***

Сделать «сухую» раскладку мозаики и разметку облицовываемой поверхности. Подрезанные детали располагаются по краям или во внутренних углах – в незаметных частях. При наличии наружных углов раскладка начинается с них.

* ***Укладка***

Уложить модуль деревянной мозаики по свежему клеевому слою  
(возможно применение жидких гвоздей, например: Titebond Heavy Duty  
(расход 1,4 тюбика/м2), наносятся на одну из склеиваемых поверхностей зигзагом либо небольшими, но частыми точками либо использование эпоксидного двухкомпонентного полиуретанового клея, например: BOSTIK TARBICOL PU-2K (расход 800-1000 г/м2) наносится на облицовываемую поверхность с помощью гребёнки 2,5-3 мм., расход 800-1000 г/м2) плотно прижимая его к облицовываемой поверхности (предотвращать выход клея сквозь швы мозаики). Излишки клея удаляются сразу.

* ***Важно***

Обращаем внимание, что элементы деревянной мозаики Tarsi в некоторых коллекциях расположены в шахматной раскладке по структуре дерева, тем самым для достижения необходимого результата композиции при укладке модулей мозаики необходимо соблюсти шахматное расположение элементов по волокнам.

* ***Очистка и уход***

- ежедневная/периодическая сухая уборка от пыли осуществляется с помощью тряпки из микрофибры или метелкой для смахивания пыли;

- генеральный уход за мозаикой (раз в 3 года), покрытие тиковым маслом.